年度：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_單位名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工作場所名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 設備編號： | 檢查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **緊急沖淋設備每月定期檢查項目** | 檢查人  檢查 簽名  方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、周圍1.5公尺及通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞設有護蓋） | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、設備無銹蝕、損壞、變形、零件欠缺損壞變形、鬆動、零件欠缺等情形 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、各接頭密合、不漏水，出水口整潔、無雜物阻塞 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、控制閥（壓柄、腳踏板、或拉環）機能正常 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、確認水質無污濁情形，水壓、水溫均適當 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、排水孔、排水管保持順暢 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、標示設於顯而易見處 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常狀況與改善措施： | | | | | 複查：  工作場所負責人簽名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |