國立宜蘭大學自動檢查表(每年)

檢查日期：______年______月______日


單位名稱：____________________________
工作場所名稱：_______________________________
設備編號：____________________________
設備名稱：___________________________________
檢查人簽名：__________________________
工作場所負責人簽名：_________________________
	乾燥設備每年定期檢查項目
	檢查方法
	結果（判定如註 1）

	1、內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕
	目視檢查
	

	2、窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常
	目視檢查
	

	3、使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常
	操作檢查
	

	4、危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常
	操作檢查
	

	5、內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常
	操作檢查
	

	6、設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常
	操作檢查
	

	7、電路、開關功能正常以及電線包覆完整
	操作檢查
	

	8、加熱設備之燃料供應系統控制閥、電磁遮斷閥，或其他安全遮斷裝置之功能有無異常。
	操作檢查
	

	
	     檢查
	

	異常狀況與改善措施：
	複查：


註1、作業檢點應依「職業安全衛生設施規則」辦理，執行紀錄應保存三年備查。檢查判定記號：正常「○」，異常「╳」，不適用「－」。
註2、發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，排除異常狀況後，應由工作場所負責人複查與批准恢復作業。
註3、本表為建議檢點項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂。[image: image1.png]
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