年度：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_單位名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工作場所名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|  | 檢查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備編號：**固定式起重機每月定期檢查項目** | 檢查人檢查 簽名方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、鋼索及吊鏈有無損傷 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、吊鉤、抓斗等吊具有無損傷 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、對於纜索固定式起重機之鋼纜等及腳車裝置有無異常 | 操作檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (於輻射區及高溫區，停用超過一個月者得免實施。再度使用時，仍應進行檢查。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常狀況與改善措施： | 複查：工作場所負責人簽名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |