                                         國立宜蘭大學實驗場所安全衛生自動檢查表
	單位
	        學院            系所 
	實驗室名稱
	
	實驗室負責人
	
	日期
	         年      月

	設備
項目
	            檢查項目
	檢查頻率
	自動檢查記錄
	改善
措施
	備註

	
	
	
	3月
	  9月
	
	

	門口標示
	毒化物運作場所於門口處進行標示(中英文)
	每學期
	
	
	
	

	
	門口清楚貼示緊急應變聯絡表
	每學期
	
	
	
	

	工作守則
教育訓練
	滾動修訂實驗室安全衛生工作守則(置於明顯處)
	每學期
	
	
	
	

	
	新進人員施行安全衛生教育訓練
	每學期
	
	
	
	

	設備項目
	            檢查項目
	檢查頻率
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	
	

	室內環境
	室內保持整潔，注意採光、照明、通風與換氣
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	物品器材分類放置有條不紊
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	物品儀器放置不阻礙出入通道或逃生通道
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化學品
藥品櫃
	藥品使用完畢後緊閉並置回原位整齊存放
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	毒物櫃確實上鎖
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化學品分門別類放置於藥品櫃內
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	有機揮發類和酸類放置於抽氣櫃中
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	所有化學品進行GHS危害標示
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	所有化學品具備物質安全資料表並定時更新
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	確實落實毒化物運作紀錄表並與現況符合
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高壓
氣體鋼瓶
	鋼瓶之固定措施牢固
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各種錶壓正常
	每週/作業前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	鋼瓶儲存處附近沒有易燃物、雜物、電線堆置
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	鋼瓶儲存處之溫度不超過攝氏四十度
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	檢查接頭部份無溢洩
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	鋼瓶成分標示清楚、瓶身顏色正確、保存期限內
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可燃性氣體是否洩漏
	每月
	
	
	

	儀器及
電氣設備
	老舊設備確實修繕及報廢，不堆置於實驗室內
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	電線之絕緣包覆無被破壞致裸露
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	變電箱要加護蓋、電線不裸露、電源開關不裸露
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水槽旁邊不設置插座，插座不任意過度轉接
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	實驗儀器設備依需求加裝漏電斷路器
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	配電箱應標示電壓、電流及分路
	每月
	
	
	

	
	機械設備需有防捲、防夾安全防護裝置
	每月/作業前
	
	
	

	實驗
廢棄物
	廢液之內容物有明顯標示、並放置承接托盤
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	於適當地方放置廢液暫時貯存區，並標示確實
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	固體廢棄物分類貯存
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排煙櫃
	馬達無故障，操作時拉下拉門於適當處
	每週/作業前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	緊急防護
	依實驗室屬性具備適當防護用具並定期保養
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	依實驗室屬性具備適當急救物品並注意保存期限
	每週
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	說明
	1.檢查記錄：是(()、否(()、無此項目(-)   2.檢查頻率：每學期(三、九月)、每月、每週、每日等請依不同的頻率檢查   3.本記錄表單應保存三年備查

	檢查人員：
	
	指導老師核章：
	
	系所主任核章：
	


